{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["采暖清单","3#楼地下自来水管","Sheet3"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"采暖清单","index":0,"n_rows":129,"n_cols":8,"rows_kept":129,"merged":[[0,0,0,7],[1,6,1,7],[3,1,16,1],[17,1,17,3],[30,6,30,7],[33,0,33,7],[34,6,34,7],[36,1,43,1],[44,1,44,3],[54,6,54,7],[55,0,55,7],[56,6,56,7],[58,1,71,1],[72,1,72,3],[86,6,86,7],[87,0,87,7],[88,6,88,7],[90,1,95,1],[96,1,96,3],[108,6,108,7],[109,0,109,7],[110,6,110,7],[112,1,117,1],[118,1,118,3],[128,6,128,7]]}
["3#住宅楼拆换楼内地沟内供暖管道工程量清单"]
[]
["序号","管网名称","项目  名称","项目特征描述","单位","工程量","综合单价","合价(元）"]
[1,"楼内基础地沟内----采暖管","拆铺预制块院坪","1、名称：预制彩色砼砖院坪                  2、规格：300*300*50                        3、内容：保护性拆除破损不超过50%；补购预制彩色砼砖；1:4水泥砂浆结合层，素水泥浆铺贴院坪；垃圾外运10Km以内","㎡",32]
[2,null,"预制块院坪砼垫层","1、名称：现浇混凝土垫层                    2、强度等级：C20 厚度150mm                     3、内容：拆除；浇筑；垃圾外运10Km以内","m3",3.2]
[3,null,"挖填土方","1、名称：进出料地坑土方                    2、内容：挖土；回填夯实","m3",32]
[4,null,"拆堵墙基洞","1、名称：砖基础洞口                        2、内容：拆除进出料用砖基础洞口；M10水泥砂浆砌Mu10机红砖堵洞；垃圾外运10Km以内","m3",2.4]
[5,null,"地面水钻打孔","1、名称：钢筋混凝土地面水钻打孔                   2、规格：∮50                              3、内容：水钻打孔；清理；200长∮32、∮40钢套管安装；堵缝","个",72]
[6,null,"拆、安钢管","1、规格型号：28*3无缝钢管，预制保温                 2、敷设方式：有积水、不揭盖半通行地沟内    3、内容：排水、清理淤泥；拆除旧管道带保温层，垃圾外运10Km以内；40mm厚聚氨酯发泡保温，高密度聚氯乙烯管壳保护层预制保温；钢管焊接安装，冲洗，压力试验 ","m",89.5]
[7,null,"拆、安钢管","1、规格型号：38*3.5无缝钢管，预制保温                2、敷设方式：有积水、不揭盖半通行地沟内    3、内容：排水、清理淤泥；拆除旧管道带保温层，垃圾外运10Km以内；40mm厚聚氨酯发泡保温，高密度聚氯乙烯管壳保护层预制保温；钢管焊接安装，冲洗，压力试验","m",44]
[8,null,"拆、安钢管","1、规格型号：45*3.5无缝钢管，预制保温               2、敷设方式：有积水、不揭盖半通行地沟内    3、内容：排水、清理淤泥；拆除旧管道带保温层，垃圾外运10Km以内；40mm厚聚氨酯发泡保温，高密度聚氯乙烯管壳保护层预制保温；钢管焊接安装，冲洗，压力试验","m",102.2]
[9,null,"拆、安钢管","1、规格型号：50*4无缝钢管，预制保温                  2、敷设方式：有积水、不揭盖半通行地沟内    3、内容：排水、清理淤泥；拆除旧管道带保温层，垃圾外运10Km以内；40mm厚聚氨酯发泡保温，高密度聚氯乙烯管壳保护层预制保温；钢管焊接安装，冲洗，压力试验","m",72.9]
[10,null,"拆、安钢管","1、规格型号：60*4无缝钢管，预制保温               2、敷设方式：有积水、不揭盖半通行地沟内    3、内容：排水、清理淤泥；拆除旧管道带保温层，垃圾外运10Km以内；40mm厚聚氨酯发泡保温，高密度聚氯乙烯管壳保护层预制保温；钢管焊接安装，冲洗，压力试验","m",72.9]
[11,null,"拆、安钢管","1、规格型号：89*5无缝钢管，预制保温               2、敷设方式：有积水、不揭盖半通行地沟内    3、内容：排水、清理淤泥；拆除旧管道带保温层，垃圾外运10Km以内；40mm厚聚氨酯发泡保温，高密度聚氯乙烯管壳保护层预制保温；钢管焊接安装，冲洗，压力试验","m",12.5]
[12,null,"阀门","1、规格型号：Dn20 Z15T-10 汾阳             2、安装部位：室内                          3、安装方式：螺纹连接                      4、内容：阀门安装；与旧钢立支管碰头焊接连接；局部拆除、修复住户原有装饰装修等。","个",36]
[13,null,"拆换支架","1、规格型号：50*5角钢                      2、敷设方式：有积水、不揭盖半通行地沟内    3、内容：排水、清理淤泥；拆除破损支架，垃圾外运10Km以内；角钢支架制作、安装；除锈，刷防锈漆两道，沥青漆两道,管卡安装","Kg",270]
[14,null,"通风","1、名称：通风机通风                                   2、内容：地沟通风","项",1]
[15,"工  程  总  价"]
[]
[]
[]
["说明：1、钢管壁厚不得有负差。"]
["      2、综合单价为包括：工、料、机费，措施费，管理费，利润，动态调整费， "]
["         9%增值税等的所有费用全价。"]
["      3、合价以工程量合计乘综合单价计算。 "]
["      4、综合单价不调整。工程总价在工程量增减5%以内不做调整。"]
["      5、立支管换到一层地面以上。"]
["      6、投标报价中包括一层室内装饰装修拆除、恢复费用。"]
[]
["  ",{"$nulls":4},"投标单位："]
[{"$nulls":6},"年  月  日"]
[]
[]
["3#住宅楼拆换庭院地沟内供暖管道工程量清单"]
[]
["序号","管网名称","项目  名称","项目特征描述","单位","工程量","综合单价","合价(元）"]
[1,"庭院地沟内----采暖管（3#单身楼至3#住宅楼）","拆铺预制块院坪","1、名称：预制彩色砼砖院坪                  2、规格：300*300*50                        3、内容：保护性拆除破损不超过50%；补购预制彩色砼砖；1:4水泥砂浆结合层，素水泥浆铺贴院坪；垃圾外运10Km以内","㎡",18]
[2,null,"预制块院坪垫层","1、名称：现浇混凝土垫层                    2、强度等级：C20 厚度150mm                     3、内容：拆除；浇筑；垃圾外运10Km以内","m3",1.8]
[3,null,"挖填土方","1、名称：沟盖板上沟槽土方                    2、内容：挖土；回填夯实","m3",7.5]
[4,null,"拆安沟盖板","1、名称：预制砼沟盖板                        2、内容：保护性拆除砼盖板不得损坏，盖板安装，砂浆勾缝","m3",1.8]
[5,null,"拆、安钢管","1、规格型号：89*5 无缝钢管，预制保温                  2、敷设方式：有积水、断续揭盖半通行地沟内    3、内容：排水、清理淤泥；拆除旧管道带保温层，垃圾外运10Km以内；40mm厚聚氨酯发泡保温，高密度聚氯乙烯管壳保护层预制保温；钢管焊接安装，冲洗，压力试验","m",42]
[6,null,"阀门","1、规格型号：Dn80 Z45T-10 汾阳             2、安装部位：地沟内                          3、安装方式：法兰连接；                        4、内容：与主干管碰头焊接连接，阀门安装","个",2]
[7,null,"拆换支架","1、规格型号：50*5角钢                      2、敷设方式：有积水、不揭盖半通行地沟内    3、内容：拆除破损支架，垃圾外运10Km以内；角钢支架制作、安装；除锈，刷防锈漆两道，沥青漆两道,管卡安装","Kg",38]
[8,null,"通风","1、名称：通风机通风                                   2、内容：地沟通风","项",1]
[9,"工  程  总  价"]
[]
["说明：1、钢管壁厚不得有负差。"]
["      2、综合单价为包括：工、料、机费，措施费，管理费，利润，动态调整费， "]
["         9%增值税等的所有费用全价。"]
["      3、合价以工程量合计乘综合单价计算。 "]
["      4、综合单价不调整。"]
["      5、工程总价在工程量增减5%以内不做调整。"]
[]
[{"$nulls":5},"投标单位："]
[{"$nulls":6},"年  月  日"]
["8#住宅楼拆换楼内地沟内供暖管道工程量清单"]
[]
["序号","管网名称","项目  名称","项目特征描述","单位","工程量","综合单价","合价(元）"]
[1,"楼内基础地沟内----采暖管","拆铺砼院坪","1、名称：现浇砼、院坪                      2、规格：强度等级C25，厚度200mm                        3、内容：拆除砼院坪；垃圾外运10Km以内；浇捣砼院坪，原浆压实抹光；","㎡",48]
[2,null,"挖填土方","1、名称：进出料地坑土方                    2、内容：挖土；回填夯实","m3",48]
[3,null,"拆堵墙基洞","1、名称：砖基础洞口                        2、内容：拆除进出料用砖基础洞口；M10水泥砂浆砌Mu10机红砖堵洞；垃圾外运10Km以内","m3",3.6]
[4,null,"地面水钻打孔","1、名称：钢筋混凝土地面水钻打孔                   2、规格：∮50                              3、内容：水钻打孔；清理；200长∮32、∮40钢套管安装；堵缝","个",88]
[5,null,"拆、安钢管","1、规格型号：28*3无缝钢管，预制保温                 2、敷设方式：有积水、不揭盖半通行地沟内    3、内容：排水、清理淤泥；拆除旧管道带保温层，垃圾外运10Km以内；40mm厚聚氨酯发泡保温，高密度聚氯乙烯管壳保护层预制保温；钢管焊接安装，冲洗，压力试验 ","m",51.5]
[6,null,"拆、安钢管","1、规格型号：38*3.5无缝钢管                2、敷设方式：有积水、不揭盖半通行地沟内    3、内容：排水、清理淤泥；拆除旧管道带保温层，垃圾外运10Km以内；40mm厚聚氨酯发泡保温，高密度聚氯乙烯管壳保护层预制保温；钢管焊接安装，冲洗，压力试验","m",55]
[7,null,"拆、安钢管","1、规格型号：45*3.5无缝钢管                2、敷设方式：有积水、不揭盖半通行地沟内    3、内容：排水、清理淤泥；拆除旧管道带保温层，垃圾外运10Km以内；40mm厚聚氨酯发泡保温，高密度聚氯乙烯管壳保护层预制保温；钢管焊接安装，冲洗，压力试验","m",75.5]
[8,null,"拆、安钢管","1、规格型号：50*4无缝钢管                  2、敷设方式：有积水、不揭盖半通行地沟内    3、内容：排水、清理淤泥；拆除旧管道带保温层，垃圾外运10Km以内；40mm厚聚氨酯发泡保温，高密度聚氯乙烯管壳保护层预制保温；钢管焊接安装，冲洗，压力试验","m",61.5]
[9,null,"拆、安钢管","1、规格型号：60*4无缝钢管                  2、敷设方式：有积水、不揭盖半通行地沟内    3、内容：排水、清理淤泥；拆除旧管道带保温层，垃圾外运10Km以内；40mm厚聚氨酯发泡保温，高密度聚氯乙烯管壳保护层预制保温；钢管焊接安装，冲洗，压力试验","m",54.8]
[10,null,"拆、安钢管","1、规格型号：76*4.5 无缝钢管                  2、敷设方式：有积水、不揭盖半通行地沟内    3、内容：排水、清理淤泥；拆除旧管道带保温层，垃圾外运10Km以内；40mm厚聚氨酯发泡保温，高密度聚氯乙烯管壳保护层预制保温；钢管焊接安装，冲洗，压力试验","m",49]
[11,null,"阀门","1、规格型号：Dn20 Z15T-10 汾阳             2、安装部位：室内                          3、安装方式：螺纹连接                       4、内容：阀门安装；与旧钢立支管碰头焊接连接；局部拆除、修复住户原有装饰装修等。","个",44]
[12,null,"阀门","1、规格型号：Dn70 Z45T-10 汾阳             2、安装部位：地沟内                          3、安装方式：法兰连接；                        4、内容：法兰与旧钢干管碰头焊接连接，阀门安装","个",4]
[13,null,"拆换支架","1、规格型号：50*5角钢                      2、敷设方式：有积水、不揭盖半通行地沟内    3、内容：拆除破损支架，垃圾外运10Km以内；角钢支架制作、安装；除锈，刷防锈漆两道，沥青漆两道,管卡安装","Kg",355]
[14,null,"通风","1、名称：通风机通风                                   2、内容：地沟通风","项",1]
[15,"工  程  总  价"]
[]
[]
["说明：1、钢管壁厚不得有负差。"]
["      2、综合单价为包括：工、料、机费，措施费，管理费，利润，动态调整费， "]
["         9%增值税等的所有费用全价。"]
["      3、合价以工程量合计乘综合单价计算。 "]
["      4、综合单价不调整。工程总价在工程量增减5%以内不做调整。"]
["      5、立支管换到一层地面以上。 "]
["      6、投标报价中包括一层室内装饰装修拆除、恢复费用。"]
["  "]
[]
[{"$nulls":5},"投标单位："]
[]
[{"$nulls":6},"年  月  日"]
["8#住宅楼拆换庭院地沟内供暖管道工程量清单"]
[]
["序号","管网名称","项目  名称","项目特征描述","单位","工程量","综合单价","合价(元）"]
[1,"庭院地沟内----采暖管（供热站至8#住宅楼）","拆铺砼院坪","1、名称：现浇砼、院坪                      2、规格：强度等级C25，厚度200mm                        3、内容：拆除砼院坪；垃圾外运10Km以内；浇捣砼院坪，原浆压实抹光；","m3",32]
[2,null,"挖填土方","1、名称：沟盖板上沟槽土方                    2、内容：挖土；回填夯实","m3",48]
[3,null,"拆安沟盖板","1、名称：预制砼沟盖板                        2、内容：保护性拆除砼盖板不得损坏，盖板安装，砂浆勾缝","m3",7.2]
[4,null,"拆、安钢管","1、规格型号：89*5 无缝钢管 预制保温                 2、敷设方式：有积水、断续揭盖半通行地沟内    3、内容：排水、清理污泥；拆除旧管道带保温层，垃圾外运10Km以内；40mm厚聚氨酯发泡保温，高密度聚氯乙烯管壳保护层预制保温；钢管焊接安装，冲洗，压力试验","m",251]
[5,null,"拆换支架","1、规格型号：50*5角钢                      2、敷设方式：有积水、不揭盖半通行地沟内    3、内容：拆除破损支架，垃圾外运10Km以内；角钢支架制作、安装；除锈，刷防锈漆两道，沥青漆两道,管卡安装","Kg",260]
[6,null,"通风","1、名称：通风机通风                                   2、内容：地沟通风","项",1]
[7,"工  程  总  价"]
[]
["说明：1、钢管壁厚不得有负差。"]
["      2、综合单价为包括：工、料、机费，措施费，管理费，利润，动态调整费， "]
["         9%增值税等的所有费用全价。"]
["      3、合价以工程量合计乘综合单价计算。 "]
["      4、综合单价不调整。"]
["      5、工程总价在工程量增减5%以内不做调整。"]
[]
[]
[{"$nulls":5},"投标单位："]
[]
[{"$nulls":6},"年  月  日"]
["门面房拆换庭院供暖管道工程量清单"]
[]
["序号","管网名称","项目  名称","项目特征描述","单位","工程量","综合单价","合价(元）"]
[1,"庭院直埋---采暖管（3#单身楼到门面房）","拆铺预制块院坪","1、名称：预制彩色砼砖院坪                  2、规格：300*300*50                        3、内容：保护性拆除破损不超过50%；补购预制彩色砼砖；1:4水泥砂浆结合层，素水泥浆铺贴院坪；垃圾外运10Km以内","㎡",41.6]
[2,null,"预制块院坪砼垫层","1、名称：现浇混凝土垫层                    2、强度等级：C20 厚度150mm                     3、内容：拆除；浇筑；垃圾外运10Km以内","m3",4.16]
[3,null,"拆铺砼院坪","1、名称：现浇砼、院坪                      2、规格：强度等级C25，厚度200mm                        3、内容：拆除砼院坪；垃圾外运10Km以内；浇捣砼院坪，原浆压实抹光；","㎡",7.5]
[4,null,"挖填土方","1、名称：管沟土方                          2、内容：挖土；回填夯实","m3",38.5]
[5,null,"拆、安钢管","1、规格型号：60*4无缝钢管，预制保温               2、敷设方式：有积水、不揭盖半通行地沟内    3、内容：排水、清理污泥；拆除旧管道带保温层，垃圾外运10Km以内；40mm厚聚氨酯发泡保温，高密度聚氯乙烯管壳保护层预制保温；钢管焊接安装，冲洗，压力试验","m",146]
[6,null,"阀门","1、规格型号：Dn50 Z45T-10 汾阳             2、安装部位：地沟内                          3、安装方式：法兰连接；                        4、内容：法兰与旧钢干管碰头焊接连接，阀门安装","个",2]
[7,"工  程  总  价"]
[]
["说明：1、钢管壁厚不得有负差。"]
["      2、综合单价为包括：工、料、机费，措施费，管理费，利润，动态调整费， "]
["         9%增值税等的所有费用全价。"]
["      3、合价以工程量合计乘综合单价计算。 "]
["      4、综合单价不调整。"]
["      5、工程总价在工程量增减5%以内不做调整。"]
[]
[{"$nulls":5},"投标单位："]
[{"$nulls":6},"年  月  日"]

{"sheet":"3#楼地下自来水管","index":1,"n_rows":29,"n_cols":8,"rows_kept":29,"merged":[[0,0,0,7],[1,6,1,7],[3,1,11,1],[12,1,12,3],[28,6,28,7]]}
["3#住宅楼拆换楼内地沟内自来水管道工程量清单"]
[]
["序号","管网名称","项目  名称","项目特征描述","单位","工程量","综合单价","合价(元）"]
[1,null,"地面水钻打孔","1、名称：钢筋混凝土地面水钻打孔                   2、规格：∮50                              3、内容：水钻打孔；清理；200长∮32、∮40钢套管安装；堵缝","个",18]
[2,null,"拆、安PPR管","1、规格型号：De63*7.1  1.6MPa 日丰 PPR管             2、敷设方式：有积水、不揭盖半通行地沟内    3、内容：排水、清理淤泥；拆除旧PPR管，垃圾外运10Km以内；PPR管热熔连接，冲洗，压力试验","m",75.5]
[3,null,"拆、安PPR管","1、规格型号：De50*4.6  1.6MPa 日丰 PPR管             2、敷设方式：有积水、不揭盖半通行地沟内    3、内容：排水、清理淤泥；拆除旧PPR管，垃圾外运10Km以内；PPR管热熔连接，冲洗，压力试验","m",72]
[4,null,"拆、安PPR管","1、规格型号：De40*4.5  1.6MPa 日丰 PPR管             2、敷设方式：有积水、不揭盖半通行地沟内    3、内容：排水、清理淤泥；拆除旧PPR管，垃圾外运10Km以内；PPR管热熔连接，冲洗，压力试验","m",70]
[5,null,"拆、安PPR管","1、规格型号：De32*3.6  1.6MPa 日丰 PPR管             2、敷设方式：有积水、不揭盖半通行地沟内    3、内容：排水、清理淤泥；拆除旧PPR管，垃圾外运10Km以内；PPR管热熔连接，冲洗，压力试验","m",20.5]
[6,null,"阀门","1、规格型号：25mm 日丰PPR双活接铜球阀         2、安装部位：室内                          3、安装方式：PPR内丝直接与钢短管螺纹连接，与旧钢立支管碰头焊接连接；阀门与PPR管、内丝直接热熔连接。","个",19]
[7,null,"拆换支架","1、规格型号：50*5角钢                      2、敷设方式：有积水、不揭盖半通行地沟内    3、内容：拆除破损支架，垃圾外运10Km以内；角钢支架制作、安装；除锈，刷防锈漆两道，沥青漆两道,管卡安装","Kg",120]
[8,null,"阀门","1、规格型号：Dn50 Z45T-10 汾阳             2、安装部位：地沟内                          3、安装方式：法兰连接；                        4、内容：法兰与旧钢干管碰头焊接连接，阀门安装","个",1]
[9,null,"通风","1、名称：通风机通风                                   2、内容：地沟通风","项",1]
[10,"工  程  总  价"]
[]
[]
[]
[]
[]
["说明：1、管道壁厚不得有负差。"]
["      2、综合单价为包括：工、料、机费，措施费，管理费，利润，动态调整费， "]
["         9%增值税等的所有费用全价。"]
["      3、合价以工程量乘综合单价计算。 "]
["      4、综合单价不调整。工程总价在工程量增减5%以内不做调整。"]
["      5、管道安装价格中包含各种管件价格。"]
["      6、立支管换到一层地面以上。"]
["      7、投标报价中包括一层砼燃气灶台拆除、恢复费用。"]
[]
[{"$nulls":4},"投标单位："]
[{"$nulls":6},"年  月  日"]

{"sheet":"Sheet3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0}